**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Doposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Hetmana Jana Zamoyskiego   
w Magnuszewie w ramach realizacji programu rządowego „ Posiłek w domu i w szkole”.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis przedmiotu zamówienia | |  |  |  |  |  |  | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  | | | | |  |
| L.P. | Nazwa towaru lub usługi | | | JM | Ilość | | |  | | |
| 1 | Obieraczka do ziemniaków  Opis produktu:   * jednorazowy wsad do 12 kg * poliwęglanowa otwierana górna pokrywa z wyłącznikiem bezpieczeństwa * czasomierz z regulacją do 5 minut * możliwość zamontowania separatora obierzyn pod urządzeniem * Wydajność na godzinę : 120 kg/h * Materiał wykonania : stal nierdzewna * Napięcie - U : 400 V * Szerokość - W : 450 mm * Głębokość - D : 830 mm * Wysokość - H : 930 mm * Moc elektryczna : 0.55 kW | | | szt. | 1 | | |  |
| 2 | Maszynka do mielenia mięsa  Opis produktu:   * podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej * taca wykonana ze stali nierdzewnej * rewers w celu łatwiejszego odkręcania sitka * zabezpieczenie przeciw-przeciążeniowe * praca ciągła do 8 godzin * w komplecie sitka: 5 i 8 mm (średnica oczek) * średnica sitka - 68 mm * lej załadowczy wykonany z polerowanego stopu aluminium * gardziel wykonana z odlewu żeliwa * ślimak wykonany ze specjalnego stopu aluminium * regulowane antypoślizgowe nóżki * prędkość 200 obr./min. * Wydajność na godzinę : 220 kg/h   Parametry:   Napięcie - U : 230 V   Szerokość - W : 517 mm   Głębokość - D : 328 mm   Wysokość - H : 410 mm  Moc elektryczna : 0.8 kW | | | szt. | 1 | | |  |
| 3 | Garnek wysoki z pokrywką,   * Materiał wykonania : stal nierdzewna * kapsułowe dno wielowarstwowe, * Średnica : 400 mm * Pojemność - V : 50.3 l * Wysokość - H : 400 mm * W komplecie pokrywka kompatybilna z garnkiem * Przystosowane do kuchni gazowej : Tak * Przystosowane do kuchni ceramicznej : Tak * Przystosowane do kuchni elektryczej : Tak * Przystosowane do kuchni indukcyjnej : Tak * Mycie w zmywarce : Tak | | | szt. | 4 | | |  |
| 4 | Garnek wysoki z pokrywką,   * Materiał wykonania : stal nierdzewna * Kapsułowe dno wielowarstwowe, * Średnica : 360 mm * Pojemność - V : 36.6 l * Wysokość - H : 360 mm * W komplecie pokrywka kompatybilna z garnkiem * Przystosowane do kuchni gazowej : Tak * Przystosowane do kuchni ceramicznej : Tak * Przystosowane do kuchni elektryczej : Tak * Przystosowane do kuchni indukcyjnej : Tak * Mycie w zmywarce : Tak | | | szt. | 2 | | |  |
| 5 | Garnek wysoki z pokrywką,   * Materiał wykonania : stal nierdzewna * Kapsułowe dno wielowarstwowe, * Średnica : 320 mm * Pojemność - V : 25.7 l * Wysokość - H : 320 mm * W komplecie pokrywka kompatybilna z garnkiem * Przystosowane do kuchni gazowej : Tak * Przystosowane do kuchni ceramicznej : Tak * Przystosowane do kuchni elektryczej : Tak * Przystosowane do kuchni indukcyjnej : Tak * Mycie w zmywarce : Tak | | | szt. | 2 | | |  |
| 6 | Garnek średni z pokrywką,   * Materiał wykonania : stal nierdzewna * Kapsułowe dno wielowarstwowe, * Średnica : 360 mm * Pojemność - V : 22.4 l * Wysokość - H : 220 mm * W komplecie pokrywka kompatybilna z garnkiem * Przystosowane do kuchni gazowej : Tak * Przystosowane do kuchni ceramicznej : Tak * Przystosowane do kuchni elektryczej : Tak * Przystosowane do kuchni indukcyjnej : Tak * Mycie w zmywarce : Tak | | | szt. | 1 | | |  |
| 7 | Szatkownica do warzyw   * Duży otwór z rączką do wkładania dużych kawałków warzyw, * Mały otwór do wkładania mniejszych warzyw, * Obudowa wykonana z aluminium, * 2 zabezpieczenia: zatrzask śruby zamykający pokrywę oraz czujnik elektromagnetyczny (otwarcie pokrywy wyłącza urządzenie) * nóżki gumowe antypoślizgowe * Wydajność 100~300 kg/h * prędkość: 295 obrotów/ min. * moc elektryczna 550W * długość: 540 mm * szerokość: 240 mm * wysokość: 450 mm | | | szt. | 1 | | |  |
| 8 | Zestaw 4 tarcz tnących   * kompatybilne z szatkownicą z pkt. 7 * wykonane ze stali nierdzewnej * plastry 2 mm i 4 mm, * wiórki 3 mm,5 mm | | | szt. | 1 | | |  |
| 9 | **Szafa chłodnicza lakierowana**  Opis produktu:   * nośność półek do 8 kg * wymuszony obieg powietrza * urządzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo (biała) * w komplecie 3 półki * elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem * wbudowany zamek na klucz * automatyczne odszranianie * wymiary półek WxD: 635x500 mm * wnętrze szafy wykonane z tworzywa sztucznego * Pojemność netto : 476 l * Temperatura max. : 8 °C * Temperatura min. : 0 °C * Klasa energetyczna : C * Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi : Tak * Strefa klimatyczna : 4 * Czynnik chłodniczy : R 600 a / 100 * Roczne zużycie energii : 672 kWh/rok * Dobowe zużycie energii : 1.841 kWh/dzień * Napięcie - U : 230 V * Pojemność - V : 620 l * Szerokość - W : 775 mm * Głębokość - D : 695 mm * Wysokość - H : 1900 mm * Moc elektryczna : 0.13 kW | | | szt. | 2 | | |  |
| 10 | Piec konwekcyjno-parowy 7x GN1/1   * Para wytwarzana poprzez bezpośredni natrysk wody na grzałki, z 5-stopniową regulacja stopnia zaparowania * Bezpieczne drzwi – blokada otwarcia przy 60°, 90 °, 120° oraz 180° * Podwójnie przeszklone drzwi do komory oraz oświetlenie LED Zewnętrzna szyba pieca chłodzona grawitacyjnie * Drzwi z zawiasem po prawej * Uszczelka drzwi wykonana z grubego i odpornego na wysokie temperatury silikony, montowana w obudowie pieca, Izolowana obudowa pieca * Rynienka pod drzwiami zapobiegająca kapaniu skondensowanej pary * Komora pieca wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 * Tłoczona komora pieca z zaokrąglonymi narożnikami * Obudowa w całości ze stali nierdzewnej * Współczynnik szczelności: IPX 4 * Regulowane nóżki * Podstawa pod piec * Uzdatniacz do wody półautomatyczny szt . 2 * Zasilanie : prąd * Napięcie - U : 400 V * Szerokość - W : 730 mm * Głębokość - D : 784 mm * Wysokość - H : 850 mm * Waga - M : 96 kg * Moc elektryczna : 11,4 kW | | | szt. | 1 | | |  |
| 11 | Pojemnik stalowy Basic,   * Wykonany ze stali nierdzewnej * Do zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C * Rozmiar GN1/1 * Szerokość - W : 530 mm * Głębokość - D : 325 mm * Wysokość - H : 20 mm * Pasujący do pieca z pkt. 10 * Mycie w zmywarce : Tak | | | szt. | 5 | | |  |
| 12 | Pojemnik stalowy Basic   * Wykonany ze stali nierdzewnej * Do zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C * Rozmiar GN1/1 * Szerokość - W : 530 mm * Głębokość - D : 325 mm * Wysokość - H : 65 mm * Pasujący do pieca z pkt. 10 * Mycie w zmywarce : Tak | | | szt. | 3 | | |  |
| 13 | Pojemnik stalowy, perforowany   * Wykonany ze stali nierdzewnej * Do zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C * Rozmiar GN1/1 * Średnica oczka ok. 2.8 mm * Pojemność - V : 8 l * Szerokość - W : 325 mm * Głębokość - D : 530 mm * Wysokość - H : 65 mm * Piętrowanie : Tak * Mycie w zmywarce : Tak * Pasujący do pieca z pkt. 10 | | | szt. | 1 | | |  |
| 14 | Pojemnik stalowy Basic   * Wykonany ze stali nierdzewnej * Do zastosowań w temperaturze od -40°C do 300°C * Rozmiar GN1/1 * Pojemność - V : 19 l * Szerokość - W : 530 mm * Głębokość - D : 325 mm * Wysokość - H : 150 mm * Pasujący do pieca z pkt. 10 * Mycie w zmywarce : Tak | | | szt. | 4 | | |  |
| 15 | Stół przyścienny z blokiem trzech szuflad (P)   * 2 par drzwi suwanych * Wymiary stołu 1200x600x850 mm * Wykonany ze stali nierdzewnej * Konstrukcja spawana * Ilość szuflad: 3 * Głębokość szuflad 150 mm * Szuflady zamontowane po prawej stronie * Przestawna półka * Rant tylny 40 mm | | | szt. | 1 | | |  |
| 16 | Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi   * Wykonany ze stali nierdzewnej * Konstrukcja spawana * 1000x600x850 mm * Ilość drzwi: 2 sztuki * Przestawna półka * Rant tylny 40 mm | | | szt. | 1 | | |  |
| 17 | **Stół centralny z półką**   * Wykonany ze stali nierdzewnej * Konstrukcja spawana * Ilość półek 1 szt * Drzwi suwane z dwóch stron * Wymiary stołu 2600x1200x850 mm | | | szt. | 1 | | |  |
| 18 | Stół przyścienny z 2-ma półkami   * Wykonany ze stali nierdzewnej * Konstrukcja spawana * Ilość półek 2 szt * Rant tylny 40 mm * Wymiary stołu 2600x700x850 mm, | | | szt. | 1 | | |  |
| 19 | Kuchnia gazowa, 4-palnikowa,  Opis produktu:   * konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej * różna konfiguracja palników: 3,5kW; 5kW; 7kW-dwukoronowy; 9kW-dwukoronowy * płomień pilotowy palników * zabezpieczenie przeciwwypływowe * redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy) * żeliwne ruszty * regulowane stopki * 2 lata gwarancji * G20 * 4 palniki (2x5+2x7) * regulowane nóżki ~ 20 mm * panel przedni grawerowany laserowo * Moc gazowa : 24 kW * Przystosowane do gazu : G20(2E;2H) 20mbar * Zasilanie : gaz * Szerokość - W : 900 mm * Głębokość - D : 900 mm * Wysokość - H : 850 mm | | | szt. | 1 | | |  |
| 20 | Stół ze zlewem 2-kom.i baterią umywalkową, drzwi skrzydłowe 1000x600x850 mm   * Konstrukcja : spawana * Materiał wykonania : stal nierdzewna * Szerokość - W : 1000 mm * Głębokość - D : 600 mm * Wysokość - H : 850 mm * ilość komór: 2 szt wymiary komór 400x400x250 mm * komory umieszczone centralnie * otwór pod baterię pomiędzy komorami o średnicy 33 mm * w zestawie bateria umywalkowa * drzwi skrzydłowe 2 szt * korpus szafki bez ściany tylnej * blat tłoczony | | | szt. | 1 | | |  |
| 21 | Wanna przecedzakowa   * Materiał wykonania : stal nierdzewna * Stal satynowana * Średnica : 500 mm * Wysokość - H : 260 mm | | | szt. | 2 | | |  |  |
| 22 | Naświetlacz szufladowy ze stali nierdzewnej   * urządzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekcji jaj i noży * pojemność jednorazowej dezynfekcji 30 sztuk jaj lub 15 sztuk noży o długości do 320mm x 350 i wysokości do 40 mm * czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund * automatyczne wyłączenie lamp przy otwarciu szuflady * kratka wykonana ze stali chromowanej * wykonany ze stali nierdzewnej * Napięcie - U : 230 V * Szerokość - W : 425 mm * Głębokość - D : 430 mm * Wysokość - H : 280 mm * Waga - M : 11 kg * Częstotliwość : 50 Hz * Moc elektryczna : 0.05 kW | | |  | 1 | | |  |  |
| 23 | Talerz płytki   * Materiał wykonania : porcelana gładka * Średnica : 240 mm * Wysokość - H : 23 mm * Kolor : biały * Mycie w zmywarce : Tak * Komplet zawierający 54 szt | | | szt. | 1 | | |  |  |
| 24 | Talerz głęboki   * Materiał wykonania : porcelana gładka * Średnica : 230 mm * Wysokość - H : 40 mm * Kolor : biały * Mycie w zmywarce : Tak * Komplet zawierający 54 szt | | | szt. | 1 | | |  |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |
|  | |  |  |  |  | | |  |  |